# 一、项目报价清单

中国科学院广州地球化学研究所：

按贵所提供关于综合楼一楼质谱中心实验室改造工程实验台采购安装的概况以及国家有关规定，结合本公司实际情况，对本项目报价为xx元，具体详见项目报价清单。

xxx有限公司(盖章)

项目联系人：

联系人电话：

2025年xx月xx日

项目报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合  单价 | 综合  合价 | 备注 |
| 1 | 011501001001 | 实验台 | 1.台柜规格:1800\*600\*850mm全钢工字结构吊二抽屉结构重型工作台。 2、箱体：钢制柜体加工材料厚度不小于1.0mm厚一级冷轧钢板，经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为75μm，白色），防腐处理，强吸附、抗酸碱。 3、桌腿宽度不小于8cm，带福马万向轮,抽屉为双层结构，抽屉采用一体成型设计一字暗拉手。使用DTC缓冲式铰链，开关顺滑无碰撞。抽屉采用三节式缓冲自闭滑轨，承重性强，静音无摩擦。 4、台面：浅色环氧树脂台面、厚度不低于19mm。 5、 每个箱体单元设计4个福马万向轮,可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节实验台水平、承重力强等特点。 6、每个试验台面两侧下方分别安装1个公牛工业插排，线长不低于3米，孔位不低于5个，功率不低于2500W/10A。配线为BVV(品牌番禺电缆、澳通电缆、庆丰电缆、南洋电缆) | 台 | 26 |  |  |  |
| 2 | 011501001002 | 实验台 | 1、全钢工字结构吊二抽屉结构重型工作台，台柜规格1800\*1000\*850mm。 2、箱体：钢制柜体加工材料厚度不小于1.0mm厚一级冷轧钢板，经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为75μm，白色），防腐处理，强吸附、抗酸碱。 3、桌腿宽度不小于8cm，带福马万向轮,抽屉为双层结构，抽屉采用一体成型设计一字暗拉手。使用DTC缓冲式铰链，开关顺滑无碰撞。抽屉采用三节式缓冲自闭滑轨，承重性强，静音无摩擦。 4、台面：浅色环氧树脂台面、厚度不低于19mm。 5、 每个箱体单元设计4个福马万向轮,可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节实验台水平、承重力强等特点。 6、每个试验台面两侧下方分别安装1个公牛工业插排，线长不低于3米，孔位不低于5个，功率不低于2500W/10A。配线为BVV(品牌番禺电缆、澳通电缆、庆丰电缆、南洋电缆) | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 011501001010 | 重型工作台 | 1、重型工作台，台柜规格1800\*750\*850mm。 2、全钢柜体，板材2mm厚，表面静电喷涂，光滑抗氧化。带钢形调节脚。 3、桌面厚度50mm，台面材料（2台采用绿色防静电胶皮，2台采用复合耐磨胶皮） 4、配单侧吊四斗抽屉，静音滑轨抽屉 5、配百叶挂板与方形挂板，（刮板总高900mm），配单棚板，挂板与桌面连接处采用双侧三角板加固。 6、配伸出式灯板，伸出距离大于200mm。 7、每台工作台面配1个公牛工业插排，线长不低于3米，孔位不低于6个，功率不低于2500W/10A。配线为BVV(品牌番禺电缆、澳通电缆、庆丰电缆、南洋电缆) | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 011501001008 | 通风柜 | 1.台柜规格:1200\*750\*2350mm 2.全钢通风柜1.2mm冷扎钢，浅色环氧树脂台面，边框带不少于2个公牛插座，数显控制面板， 含电动风阀含驳接风管 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 011501001009 | 通风柜 | 1.台柜规格:1500\*850\*2350mm 2.全钢通风柜1.2mm冷扎钢，浅色环氧树脂台面，边框带不少于2个公牛插座，数显控制面板， 含电动风阀含驳接风管 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 011501001004 | 实验边台 | 1.台柜规格:2020\*750\*850mm 2.全钢结构 环氧树脂台面，上抽下柜样式， 带PP大水槽及PP水龙头，配1个防水公牛工业插排，线长不低于3米，孔位不低于6个，功率不低于2500W/10A。配线为BVV(品牌番禺电缆、澳通电缆、庆丰电缆、南洋电缆) | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 011501001006 | 实验边台 | 1.台柜规格:3300\*750\*800mm 2.全钢结构 环氧树脂台面，上抽下柜样式， 带PP大水槽及PP水龙头，配1个防水公牛工业插排，线长不低于3米，孔位不低于6个，功率不低于2500W/10A。配线为BVV(品牌番禺电缆、澳通电缆、庆丰电缆、南洋电缆) | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 011501001003 | 圆凳 | 1. 凳面直径32.5cm，升降高度48-68cm，底部脚钉，不带靠背； 2. 材料种类：1.2mm骨架为碳钢；坐面为皮革 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 011501001005 | 吊柜 | 1.台柜规格:2020\*350\*850mm 2.材料种类:全钢材料 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 011501001007 | 吊柜 | 1.台柜规格:3300\*350\*850mm 2.材料种类:全钢材料 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 合计 | | |  |  |  |  |  |
| **注：以上综合单价含税金、运费、安装等一切费用。** | | | | | | | | |

xxx有限公司(盖章)